
附件
1、 [bookmark: _GoBack]环境空气标准浓度限值
城市环境空气质量评价项目包括SO2 、NO2 、CO 、O3 、PM10 和PM2.5 ，评价标准按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）执行，详见表 1。
表 1  环境空气质量评价项目浓度限值
	
序号
	
污染物项目
	
平均时间
	过渡阶段浓度限值 a
	浓度限值 b
	
单位

	
	
	
	一级
	二级
	一级
	二级
	

	
1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	20
	60
	20
	20
	

μg/m³

	
	
	日平均
	50
	150
	50
	50
	

	
2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	40
	30
	30
	

	
	
	日平均
	80
	80
	50
	50
	

	3
	一氧化碳
（CO）
	日平均
	4
	4
	4
	4
	mg/m³

	
4
	臭氧（O3）
	日最大 8 小时平均
	100
	160
	100
	160
	


μg/m³

	
5
	颗粒物（PM10）
	年平均
	40
	60
	20
	50
	

	
	
	日平均
	50
	120
	50
	100
	

	
6
	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	15
	30
	10
	25
	

	
	
	日平均
	35
	60
	25
	50
	


注：2026 年 3月 1日起至 2030年12月 31日止，环境空气污染物评价项目实施过渡阶段浓度限值(a)；自 2031 年 1 月 1  日起，评价项目实施浓度限值(b)。



	城市环境空气质量评价项目包括 SO2 、NO2 、CO 、O3 、PM10  和PM2.5 ，评价标准按照《环境空气质量标准》（GB  3095-2026）执行，详见表 1。
污染物名称
	取值时间
	浓度限值

	
	
	一级标准
	二级标准

	PM10
	24小时平均
	50
	150

	
	年平均
	40
	70

	SO2
	24小时平均
	50
	150

	
	年平均
	20
	60

	NO2
	24小时平均
	80
	80

	
	年平均
	40
	40

	PM2.5
	24小时平均
	35
	75

	
	年平均
	15
	35

	CO
	24小时平均
	4
	4

	O3
	日最大8小时平均
	100
	160


2、 环境空气质量综合指数
环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考量六项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数 计算方式按照《城市环境空气质量监测数据统计及信息公开工作方案》 （环办监测〔2026〕7号）执行。

